**ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Наименование изделия: «Сетевая микрофонная станция RMK-20»

Обозначение изделия: Сетевая микрофонная станция RMK-20

Изготовитель: ООО «ИнтерТех Связь»

RKM-20 сетевая пейджинговая микрофонная станция, может выполнять двухточечную SIP-связь и многоадресную передачу на IP и аналоговые громкоговорители через микрофонный или локальный линейный вход в составе системы оповещения и музыкальной трансляции.

Устройство предназначено для совместной работы с сервером IS-R (аппаратными серверами IS-r50/150/300), сетевыми трансляционными усилителями RTU 480/1, RTU 240/1, RTU 120/1

Предусмотрена возможность выбора зон оповещения с помощью встроенной клавиатуры.

Интерфейс Ethernet 10/100 МБ, со входом для микрофона, выходом для динамика, до 22 кнопок и 2,8-дюймовым ЖК-экраном

**Характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **C:\Users\Timofey.Afanasyev\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\2123.jpg** | Номинальная мощностьИсточник питания Протокол соединенияАудио Интернет интерфейсSNRЧастотная характеристика Рабочая температураЭкранРазмер КорпусИнтерком выход  | 300 mWDC 12VSIP MPEG, ADPC10/100 Base-TX RJ4568 db 8kHz-32 kHz, 16 bitОт 0 до 55 ГрадусовTFT 2.8 LCD210 x 145 x 55ммАлюминиевый сплавВлагозащищенный динамик 3 Вт |

**1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

Техническое обслуживание громкоговорителя должно производиться лицами, имеющими опыт эксплуатации сетевого оборудования, квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй.

**2** **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ**

2.1 Текущий ремонт неисправного изделия производится на предприятии-изготовителе

 Отправка изделия для проведения текущего ремонта оформляется установленным порядком.

2.2 Выход изделия из строя в результате несоблюдения потребителем правил монтажа или

эксплуатации не является основанием для рекламации и гарантийного ремонта.

2.3 Рекламации направлять по адресу:

ООО "ИнтерТех Связь", Россия, Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 7, офис 316

Тел: +7 (495) 785-35-48 электронная почта: info@rus-intercom.ru

2.4 При затруднениях, возникших при эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в

техническую поддержку по телефону +7 (495) 785-35-48, или по электронной

почте support@rus-intercom.ru

**3 ХРАНЕНИЕ**

3.1 В транспортной таре допускается хранение при температуре окружающего воздуха от -10 до

+60 С и относительной влажности до 95 %.

3.2 В потребительской таре допускается хранение только в отапливаемых помещениях при

температуре от +5 до +40 С и относительной влажности до 80%.

3.3 В помещениях, где хранится изделие, не должно быть щелочей, химически активных веществ, паров кислот, газов, способных вызывать коррозию.

**Внимание!**

Оборудование должно передаваться для ремонта в собранном и чистом виде, в

комплектации, предусмотренной технической документацией.

Претензии принимаются только при наличии приложенного рекламационного акта

с описанием возникшей неисправности.

**4** **ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ**

4.1 Транспортировка изделия допускается в транспортной таре при температуре окружающего

воздуха от -10 до +60 С и относительной влажности до 95 %.

**5** **ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении

потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи изделия.

**6** **СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ**

6.1 Громкоговоритель соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного

оборудования и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», имеет

сертификат соответствия № РОСС RU.AK01.H.01031/9

**7** **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ**

7.1 Сетевая микрофонная станция RMK-20, изготовлена, принята в

соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей

технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован ООО «ИнтерТех Связь»

Ответственный за приёмку и упаковывание

ОТК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_